**Pamela Millsaps Material List**

1. 15- Bags 80 pond Quickrete
2. 1- 6x6x16 treated
3. 10- 2x12x12 treated
4. 2- 2x12x10 treated
5. 8- 2x12x16 treated
6. 7- 2x10x12 treated
7. 8- 2x10x16 treated
8. 20- 5/4”x12 treated decking
9. 26- 5/4”x16 treated decking
10. 5-4x4x12 treated
11. 1-4x4x10 treated
12. 9- 2x4x12 treated
13. 7- 2x4x16 treated
14. 160- 2x2x42 treated pickets mitered one end
15. 3- 2x6x16 treated
16. 2- 2x6x12 treated
17. 3- hurricane clips
18. 3- 2x10 double concealed hangers
19. 1- roll 14” polyethylene flashing
20. 26- 5/8 x 6” hex bolts galvanized
21. 26- 5/8” nuts galvanized
22. 52- 5/8 washers galvanized
23. 26- 1/2x8” carriage bolts galvanized
24. 16- 1/2x6” carriage bolts galvanized
25. 42- ½ washers galvanized
26. 42- ½ nuts galvanized